1.933 Dudley, Riesz y Watkins construyen la primera máquina electrónica capaz de hablar 
y la bautizan como Voder (Voice Operated Oemonstrator). Este dispositivo se manejaba desde un teclado. 

cochecito de juguete, rola mediante el telé- 

DNTROLADO cTOOTH 
icsson ha presen- orio ideal para que tu teléfono móvil, 
un pequeño coche argar y controlar ril. El coche tiene ¡ 10 metros y se ias ala funciona- th del móvil, que !r y recibir informa- i inalámbrica. El 
R-100 es compa- lente con R520m .68 T68i Z600. 

;. NVIDIA ha anun- Irocinará los Pri- os Anuales a los lOS Inalámbricos, )cidos como "Mo- \ se une a la Wire- Review, www.wga- .a apoyar a los 
V programadores .lámbricos. 

la presentado un 
O especializado en Icales. Basta intro- dad, dirección O 
I en el nuevo ser- Ile (http://lo- 
m}, junto con un 
lO "gimnasio" O "ii. obtener una lista mapas .u otra .elacionada. El ser- una pequeña brú- ! activa, sitúa los nnasios (por ejem- ipa,COn sus 
ntes páginas web. 

.Controla hasta el más mínimo detalle de tu PC 

a BIOS {Basic Input Out- put System -Sistema Básico de Entrada/Salida) 
-es un programa, que nor- malmente está grabado en una memoria tipo CMOS, que regula la forma en que se tomunicán el hardware y el software del orde- nador. Controla a nivel muy bási- co el comportamiento de los peri- féricos que están conectados al ordenador (teclado, pantalla, dis- cos, puertos...) y otras caracterís- ticas esenciales de la máquina. 

AWARD AMI 

Se puede prq~9~r! 'OOp:;~:. 

~ ..1 PHOENIX. MR;810S 

II; 

Controla la f~~Q.J 01/01/2000J 
Maneja lospuerfos 

Disqueleras 
y discos duros 

~ 

PUfOIelo 

~ 

!~ 

Serie 

Controlo los SlOTS poro \ 

.EL PRIMERO La BIOS es el primer programa que se ejecuta al encender la máquina, le dice cómo debe con- figurarse y dónde puede encontrar el sistema operativo para funcio- nar .Después de que éste tome el control, la BIOS es responsable de manejar los detalles de las ope- raciones de entrada y salida de el hardware (discos, teclado, puertos serie, etc) que necesita el sistema operativo para operar y ejecutar todo tipo de aplicaciones. 
Para poder funcionar la BIOS necesita tener siempre dispo~ible una serie de información básica (capacidad de memoria, tipo de disco de duro, contraseñas, etc). Esta información se guarda elluna memoria RAM que consume muy poca energía (CMOS RAM). Una pila situada en la placa base, se encarga de proporcionarle la elec- tricidad necesaria incluso cuando el ordenador está apagado. 

contienen la BIOS están en la pla- ca principal del ordenador . Muchos ,PCs modernos disponen de una "Flash BIOS", lo que sig- nifica que la BIOS está grabada en un chip de memoria flash (un tipo especial de memoria EEPROM que puede ser borrada y reprogramada por bloques) que puede a<:tualizarse fácilmente cuando es necesario. 
Si la BIOS de nuestro PC da pro- blemas con algún periférico en concreto, es posible que exista una actualización que corrija dicho problema. 
Para saber si existe la actualiza- ción y si resuelve nuestro proble- ma, lo más cómodo es acceder a la página web del fabricante de la BIOS (al arrancar el ordenador aparece durante unos segundos el nombre y la versión de la BIOS) y copiar desde allí el software apropiado. 
La actualización de la BIOS es un proceso muy delicado y que puede tener graves consecuencias si no se realiza bien, por lo que 

~ DONDE ESTA 
Físicamente, el chip o chips que 

es mejor que lo haga un especia- lista en informática. 

.CÓMO ACCEDER Tal y como hemos comentado antes, la BIOS es la encargada de empezar el trabajo al arrancar el ordenador y poner en marcha el sistema operativo que tengamos instalado en el ordenador. Esta función tan especial hace que la BIOS sea un elemento imprescin- dible en todos los ordenadores personales. Podemos acceder ala BIOS pulsando una o varias teclas (lo suele indicar en la pantalla, depende de cada fabricante) cuan- do el ordenador empieza a arran- car .Una vez dentro podemos hacer los cambios necesarios y grabarlos. Hay que tener mucho cuidado al manejar la BIOS ya que la información que contiene es fundamental para que el orde- nador pueda arrancar y manejar todos los dispositivos correcta- mente. En caso de duda es muy recomendable salir sin grabar los cambios efectuados. 

lIS informáticos y )S de seguridad mas operativos y lones, pueden u ordenador si 

m Lovgate.W: Gusano que se propaga por correo electrÓni- co, a través de KaZaa, vía recursos compartidos en 
redes, y por medio de la uti- lirl'!rl rle men~'!ier¡'! in~t'!nt'¡ne'! 

.Witty: Este peligroso gusano (tiene como efectos destructi- vos el borrar sectores aleato- rios del disco duro) no pasa nunca a disco duro, sino que se m;)ntiene en memnri;) Ilti- 

m Netsky.P: Gusano cuya pro- pagación se realiza mediante el envío masivo de correo elec- trÓnico a direcciones conteni- das en el sistema infectado. 
I as rararteríst¡ras riel mensaie 

1@ Regsys: Troyano con capa- cidad para eliminar ficheros y realizar modificaciones en el registro de Windows del siste. ma infectado. 

1El proce! es una a 
m ática (un pr se emplea pa quier clase dE torial usando 
2OpenOffi proyectc 
fuente abierta es crear una , junto de prog tica gratuita. 
3Gracias ¡ directos 
ciar de un mc programa, ab mento o expll nido de una c 
4La BiomE ciencia a 
Biología y est ción de dispo cos yelectrór estructuras y de los seres \ 
5La mem( fue inver 
por Bill Gates 

Ultima Hora Menorca / Jueves, 1 de abril de 2004 

AÑO 1.931 

Konrad Zuse construye la Z1 , su primera computadora digital binaria. Posteriormente creó la 2 incorporaba relés y película perforada en su entrada; la Z3 y la Z4, que se usó para diseñar avl la segunda guerra mundial.